**ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.**

В целях повышения безопасности движения транспортные средства обозначаются соответствующими опознавательными знаками:

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/AEA7AE8F-58A2-500D-1217-FCEBC4330775/1.png&w=140 | **1.** «Автопоезд» - три фонаря оранжевого цвета, расположенные горизонтально над кабиной с равными промежутками 150 - 300 мм между ними - устанавливаются на грузовых автомобилях и колёсных тракторах (класса 1400 кг и выше) с прицепами, а также на сочленённых автобусах и троллейбусах. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/51634848-6038-DE4D-0758-DAE4805D1940/2.png&w=120 | **2.** «Длинномерное транспортное средство» - прямоугольник жёлтого цвета со световозвращающей поверхностью (размер 560 х 200 мм), с каймой красного цвета (ширина 40 мм) - устанавливается сзади транспортного средства с обеих сторон нижней части кузова на расстоянии не более 0,40 м от его внешних краёв. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/A0B679D0-F60E-FBB0-0BFB-4BEDF6FF7C06/3.png&w=60 | **3.** «Опознавательный знак государства» - эллипс (овал) белого цвета со световозвращающей поверхностью (длина большой оси 165 мм, малой 105 мм) с чёрной каймой (ширина 5 мм) и буквами «MD» чёрного цвета - устанавливается сзади на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Молдова, участвующих в международном движении. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/36BCBD8A-AE11-7A50-CE93-0EC144F7E284/4.png&w=50 | **4.** «Шины с элементами противоскольжения» - равносторонний треугольник белого цвета, вершина которого направлена вверх, с каймой красного цвета, с изображением шины с цепями чёрного цвета (сторона треугольника 200 - 300 мм в зависимости от типа транспортного средства, ширина каймы 1/10 стороны) - устанавливается сзади слева на транспортном средстве, на котором установлены шины с элементами противоскольжения. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/BE1ADAB3-8617-3C42-EBED-C3CADFE65B73/5.png&w=50 | **5.** «Дети» - квадрат жёлтого цвета с каймой красного цвета (сторона 250 - 300 мм в зависимости от типа маломестного автобуса или автобуса, ширина каймы - 1/10 стороны) с изображением символа дорожного знака [1.21](http://testauto.eu/jtip.php?type=s&alias=1.21&lang=rus&width=160&sign_width=50) чёрного цвета - устанавливается спереди и сзади на маломестных автобусах и автобусах, осуществляющих перевозку группы детей. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/23B3F00B-1BA3-B35A-1B11-235D15341A6D/6.png&w=50 | **6.** «Тихоходное транспортное средство» - равносторонний треугольник жёлтого цвета со световозвращающей поверхностью и незамкнутым контуром красного цвета, вершина которого направлена вверх (сторона треугольника 200 - 300 мм в зависимости от типа транспортного средства, ширина контура - 1/10 стороны) - устанавливается с обеих сторон сзади тихоходного транспортного средства в нижней части кузова на расстоянии не более 0,40 м от его внешних краёв. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/361F75AE-3E25-FAC5-A607-6D49F4417DAA/7.png&w=50 | **7.** «Глухонемой водитель» - круг жёлтого цвета с каймой красного цвета (диаметр круга - 160 мм, ширина каймы - 5 мм), в котором изображены три кружка чёрного цвета (диаметр - 40 мм), расположенные по углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина которого направлена вниз - устанавливается спереди и сзади на транспортных средствах, которыми управляют глухие или глухонемые водители. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/63272447-2E12-70AD-14F0-654E0E8B593E/8.png&w=50 | **8.** «Инвалид» - квадрат жёлтого цвета с каймой красного цвета (сторона - 140 мм, ширина каймы - 5 мм) с изображением символа инвалида чёрного цвета - устанавливается спереди и сзади на транспортном средстве, которым управляет водитель-инвалид. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/224CF1ED-3310-AFED-49AF-3E5985B7156E/9.png&w=50 | **9.** «Водитель - врач» - квадрат синего цвета с вписанным в него кругом белого цвета (сторона квадрата - 140 мм, диаметр круга - 125 мм), на который нанесён красный крест (длина штриха - 90 мм, ширина штриха - 25 мм) - устанавливается спереди и сзади на транспортом средстве по желанию водителя врача. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/85BE6A6D-7A7E-F257-76A6-8BF8363D4E2B/10.png&w=50 | **10.** «Учебное транспортное средство» - равносторонний треугольник белого цвета с вершиной, направленной вверх, с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ş» чёрного цвета (сторона треугольника - 200 - 300 мм в зависимости от типа транспортного средства, ширина каймы - 1/10 стороны) - устанавливается спереди и сзади на автобусах и грузовых автомобилях, используемых для обучения вождению. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/A9702A56-8BE9-38AC-0930-335B7E4107DA/11.png&w=50 | **11.** «Ограничение скорости» - круг белого цвета (диаметр 160 - 250 мм в зависимости от типа транспортного средства) с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 диаметра), представляющий собой изображение знака [3.27.1](http://testauto.eu/jtip.php?type=s&alias=3.27.1&lang=rus&width=160&sign_width=50) с соответствующим значением разрешённой скорости движения - устанавливается сзади с левой стороны на транспортных средствах, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства, в соответствии с его технической характеристикой, меньше определённой П. 47 настоящих Правил. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/6BD1B822-A66B-1746-E157-BA2B3577CEB5/12.png&w=50 | **12.** «Крупногабаритный груз» - табличка со световозвращающей поверхностью размером 400 х 400 мм с нанесёнными по диагонали чередующимися красными и белыми полосами шириной 50 мм - устанавливается в соответствии с пунктом 88 настоящих Правил. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/A58C7642-A0E3-FF3C-F98C-AA076D72346A/13.png&w=70 | **13.**«Опасный груз» - прямоугольник со световозвращающей поверхностью оранжевого цвета размером 400 х 300 мм (основание х высота) с каймой чёрного цвета шириной 15 мм. При нанесении номера, обозначающего опасность, знак делится пополам поперечной линией, имеющей ширину и цвет каймы. Над линией наносится идентификационный номер, обозначающий опасность (2 или 3 цифры) под линией - идентификационный номер вещества (4 цифры). Цифры чёрного цвета высотой 100 мм и толщиной линии 15 мм. Знак устанавливается спереди и сзади транспортных средств, перевозящих такие грузы. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/059195FE-E660-CB13-2E1A-491B4286BB09/14.png&w=50 | **14.** «Знак аварийной остановки» - должен соответствовать стандарту. Применяется в соответствии с требованиями пункта 37 подпункт 2) настоящих Правил. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/EDD23231-FA1D-B456-636F-9F22DFE4B971/15.png&w=50 | **15.** «Начинающий водитель» - круг жёлтого цвета (диаметр 160 - 250 мм, в зависимости от типа транспортного средства) с каймой красного цвета (ширина каймы 5 мм) с изображением восклицательного знака чёрного цвета - устанавливается спереди и сзади на транспортном средстве, которым управляет водитель со стажем менее одного года. |

|  |  |
| --- | --- |
| http://testauto.eu/sign/?url=/updocs/ut_sign/A07A5476-3FC5-E990-EB70-0718ECF084A8/16.png&w=135 | **16.** «Воинская колонна» - прямоугольник со световозвращающей поверхностью размером 750 х 300 мм, жёлтого цвета, с каймой красного цвета (ширина каймы - 40 мм), на котором нанесена надпись «ATENŢIE! COLOANĂ MILITARĂ» чёрного цвета (высота букв - 60 мм, ширина - 30 мм, толщина штриха - 10 мм, расстояние между строчками - 40 мм). Устанавливается спереди первого транспортного средства и сзади последнего в колонне транспортного средства на расстоянии не более 0,40 м от его левого края. |